Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego:
Nr RC/01/3.3.1/0218/2022

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – budowlanych hali obsługowo-naprawczej o powierzchni 103 m2 Zespołu Szkół w Szczuczynie w ramach realizacji Projektu pt. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” o nr RPPD.03.03.01-20-0218/19 – konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa i adres oferenta** |  |
| **Nr telefonu** |  | **Numer faksu** |  |
| **REGON** |  | **NIP** |  |
| **Adres www** |  | **e-mail** |  |

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Rodzaj prac** | **Kwota jednostkowa brutto** | **Kwota łącznie brutto** |
| 1 | Demontaż oświetlenia hali – lampy świetlówkowe w obudowie:* ilość lamp: 20 szt.
 |  |  |
| 2 | Montaż hermetycznych lamp warsztatowych ze świetlówkami LED o mocy 36 w każda:* ilość lamp: 20 szt.
 |  |  |
| 3 | Zabudowa G-K okna na profilu stalowym z wygłuszeniem/izolacją z wełny mineralnej/szpachlowanie łączeń:* Wymiar okna: 200 cm x 210 cm
* Grubość wełny: 25 cm
 |  |  |
| 4 | Demontaż szybu wentylacyjnego z zaślepieniem otworu i naprawa ubytków w ścianach i suficie:* Rodzaj szybu: stalowy
* Wymiary szybu: 600/50/50
 |  |  |
| 5 | Przygotowanie płyty nośnej pod podnośnik samochodowy o wymiarach 4m x 2m:* wycięcie, skucie i usunięcie istniejącej posadzki na grubość 25 cm, 8 m2
* wykonanie zbrojenia z drutu żebrowego fi 10 z kratownicą 20 x 20 cm
* zalanie płyty o grubości 25 cm betonem klasy B25
 |  |  |
| 6 | Przygotowanie otworu pod bramę garażową:* wykucie otworu o wymiarach ok 300 cm x 350 cm[[1]](#footnote-1)
* obsadzenie stalowego profilu zamkniętego, grubościennego jako nadproże
* obrobienie zewnętrznej i wewnętrznej strony ściany po wykuciu otworu
 |  |  |
| 7 | Malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej i sufitu na biało wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża polegającym na usunięciu luźnych elementów, uzupełnieniu większych ubytków i zagruntowaniu powierzchni. Malowanie farbą Dekoral Polinit 3000 – 2 klasa odporności na szorowanie: 269 m2 |  |  |
| 8 | Wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach do wysokości min. 150 cm (docelowo 180 cm w zależności od zastosowanych płytek gresowych) – 61 m2:* płytki gresowe układane na klej wysokoelastyczny i odkształcalny klasy S1. przegotowanie podłoża polegające na usunięciu luźnych elementów i zagruntowaniu powierzchni gruntem zwierającym piasek kwarcowy Ecoprim Grip Mapei
* ułożenie płytek gresowych wraz z fugowaniem i akrylowaniem górnej krawędzi łączącej płytkę z malowaną ścianą
* na wszystkich zewnętrznych rogach zastosowanie aluminiowego kątownika chroniącego płytki przed mechanicznymi uszkodzeniami
 |  |  |
| 9  | Wykonanie okładziny ceramicznej na 2 słupach do wysokości min. 150 cm (docelowo 180 cm w zależności od zastosowanych płytek gresowych) – 5 m2:* płytki gresowe układane na klej wysokoelastyczny i odkształcalny klasy S1. przegotowanie podłoża polegające na usunięciu luźnych elementów i zagruntowaniu powierzchni gruntem zwierającym piasek kwarcowy Ecoprim Grip Mapei
* ułożenie płytek gresowych wraz z fugowaniem i akrylowaniem górnej krawędzi łączącej płytkę z malowaną ścianą
* na wszystkich zewnętrznych rogach zastosowanie aluminiowego kątownika chroniącego płytki przed mechanicznymi uszkodzeniami
 |  |  |
| 10 | Wykonanie wylewki samopoziomującej w celu uzupełnienia ubytków i utwardzenia istniejącej posadzki – 103 m2 |  |  |
| 11 | Usunięcie odpadów poremontowych |  |  |
|  |  | **RAZEM** |  |

1. **Oświadczenia:**

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIA** |
| 1 | Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania cenowego nr RC/10/3.3.1/0218/2021 wraz z integralnymi załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń. |
| 2 | Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, a w szczególności: * posiadamy niezbędny potencjał techniczny i osobowy w momencie realizacji przedmiotu zamówienia stanowiący kryterium dostępu.
 |
| 3 | Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. |
| 5 | W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. |

……………………………………………………………………..

data/ podpis z pieczątką imienną lub czytelny
 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/pieczęć nagłówkowa

1. Dokładne wymiary zostaną określone na etapie realizacji, dopasowane będą do karty produktu (brama garażowa). [↑](#footnote-ref-1)